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一、课程性质与设置目的

《计算机网络原理技术》是计算机教育应用专业的一门专业课程，主要叙述计算机网络与通信的基本原理及其应用。本书内容以较成熟的网络技术为主，侧重计算机网络的基本原理，介绍了计算机网络的发展，计算机网络的原理体系结构，物理层，数据链路层，局域网，广域网，网络互连，运输层，应用层，计算机网络安全等内容。通过本课程的学习，有助于理解相关的计算机网络标准，具备计算机组网全过程所必备的组网、规划和选型的基本技能，掌握INTERNET服务的原理、使用和配置方法。

学习本课程要达到以下基本要求：

1.系统掌握数据通信的主要技术概念和指标，如：调制技术，差错检测和控制技术等。

2.理解数据通信规程（协议）的基本原理和功能。

3.掌握计算机网络的基本概念，理解计算机网络的分类方法，理解参考模型理论基础及应用的基本方法。

4.掌握计算机网络的实际构成，理解现行的计算机网络技术和设备组成及性能评价，为计算机网络组网工程打下坚实的基础。

5.掌握计算机网络规划和运行机制，对实用型计算机网络的应用有初步理解。

6.理解计算机网络技术的发展及现状，在计算机网络技术的发展和应用上具有前瞻性。
二、课程内容与考核目标

第一章  概述

（一）学习目的与要求

计算机网络涉及通信与计算机两个领域。本章主要介绍计算机网络的发展、各发展阶段的网络技术特点及通信领域的一些基本概念。

通过本章的学习，要求考生了解计算机网络的发展，掌握网络的主要性能指标，理解计算机网络的概念，掌握网络的分类方法，掌握时延的概念及计算。

本章所列知识点中，重点是计算机网络的概念、分类、分组交换、面向连接、性能指标，时延的概念及计算；难点是关于时延问题的讨论。
（二）课程内容

第1节  计算机网络在信息时代的作用

第2节  计算机网络的发展过程

第3节  计算机网络的分类

第4节  计算机网络的主要性能指标
（三）考核知识点与考核要求

1.计算机网络的概念，要求达到“识记”层次。

  1.1 面向连接的概念

  1.2 分组交换的概念

  1.3 计算机网络的定义

2.计算机网络的分类，要求达到“简单应用”层次。

  2.1 按网络的交换功能进行分类

  2.2 按网络的拓扑结构进行分类

  2.3 按网络的作用范围进行分类

  2.4 按网络的使用范围进行分类

3.计算机网络的主要性能指标，要求达到“识记”层次。

  3.1 带宽

  3.2 通频带

  3.3 比特

  3.4 吞吐量

  3.5 带宽的单位bit/s

4.时延，要求达到“综合应用”层次。

  4.1 传播时延

  4.2 发送时延

  4.3 排队时延

  4.4 时延的计算

第二章  计算机网络的协议与体系结构

（一）学习目的与要求

在计算机网络的基本概念中，分层次的体系结构是最基本的。本章主要介绍网络体系结构的形成，几种体系结构及比较。

通过本章的学习，要求考生理解计算机网络的体系结构，掌握各层的概念和功能以及层中实体、协议、服务和服务访问点，特别要熟练掌握具有5层协议的原理体系结构及各层的作用。知道无连接和面向连接的含义。

本章所列知识点中，重点是体系结构概念，具有5层协议的原理体系结构及各层的作用；难点是体系结构中层的划分及层中的一些概念。

（二）课程内容

第1节  计算机网络体系结构的形成

第2节  协议的划分层次

第3节  计算机网络的原理体系结构

第4节  OSI与TCP/IP体系结构的比较

第5节  客户-服务器方式

（三）考核知识点与考核要求

1.OSI、网络的体系结构基本概念，要求达到“识记”层次。

  1.1 OSI的概念

  1.2 网络体系结构的概念

2.计算机网络的原理体系结构，要求达到“综合应用”层次。

  2.1 具有5层协议的原理体系结构

  2.2 各层的作用

3.实体、协议、服务和服务访问点，要求达到“领会”层次。

  3.1 实体

  3.2 协议

  3.3 服务

  3.4 服务访问点

4.面向连接服务与无连接服务，要求达到“领会”层次。

  4.1 面向连接服务

  4.2 无连接服务的3种类型

第三章  物理层

（一）学习目的与要求

现有网络物理设备和传输媒体种类繁多，通信手段各不相同，物理层的作用就是尽可能屏蔽掉这些差异，使数据链路层感觉不到这些差异。本章主要介绍数据通信的一些基础知识，传输介质，调制解调和复用技术，以RS-232-E为例介绍了物理层的规程。也简单提到了同步光纤网络。

通过本章学习，要求考生理解通信的基本理论，理解物理层的主要任务，掌握曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码，考生应能画出给定二进制代码的曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码波形图，了解调制解调器的原理和作用，掌握信道复用技术，了解RS-232-E。

本章所列知识点中，重点是物理层的任务、曼彻斯特和差分曼彻斯特编码，难点是曼彻斯特和差分曼彻斯特编码、RS-232-E。

（二）课程内容

第1节  物理层的基本概念

第2节  数据通信的基础知识

第3节  物理层下面的传输媒体

第4节  模拟传输与数字传输

第5节  信道复用技术

第6节  同步光纤网SONET和同步数字系列SDH

第7节  EIA-232-3接口标准

（三）考核知识点与考核要求

1.物理层的主要任务，要求达到“简单应用”层次。

  1.1 机械特性

  1.2 电气特性

  1.3 功能特性

  1.4 规程特性

2.关于信道的几个基本概念，要求达到“领会”层次。

  2.1 单向通信

  2.2 双向交替通信

  2.3 双向同时通信

3. 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码，要求达到“综合应用”层次。

  3.1 曼彻斯特编码

  3.2 差分曼彻斯特编码

4.调制方法，要求达到“领会”层次。

  4.1 调幅

  4.2 调频

  4.3 调相

5.调制解调器的作用，要求达到“简单应用”层次。

  5.1 调制的作用

  5.2 解调的作用

6.信道复用技术，要求达到“领会”层次。

  6.1 频分复用

  6.2 时分复用

  6.3 统计时分复用

7.EIA-232-E接口标准，要求达到“简单应用”层次。

  7.1 DTE

  7.2 DCE

  7.3 EIA-232-E接口的机械特性

  7.4 EIA-232-E接口的电气特性

第四章  数据链路层

（一）学习目的与要求

数据链路层的基本功能是向网络层提供可靠透明的数据传输服务，他将源节点网络层的数据可靠的传送到相邻节点的网络层。本章主要介绍数据链路层的基本概念，停等协议和连续ARQ协议，HDLC的要点，最后介绍因特网中的数据链路层协议PPP。

通过本章学习，要求考生掌握链路层的基本概念，了解选择重传ARQ协议，掌握HDLC的概念及帧结构，会用零比特填充法填充数据。

本章所列知识点中，重点是零比特填充法，HDLC，难点是HDLC、点对点协议。

（二）课程内容

第1节  数据链路层的基本概念

第2节  停止等待协议

第3节  连续ARQ协议

第4节  选择重传协议

第5节  面向比特的链路控制规程HDLC

第6节  因特网的点对点协议PPP

（三）考核知识点与考核要求

1.数据链路层的基本概念，要求达到“识记”层次。

  1.1 链路

  1.2 数据链路

  1.3 数据链路层的作用

2.选择重传ARQ协议，要求达到“领会”层次。

  2.1 什么是选择重传ARQ协议

3.HDLC概述，要求达到“识记”层次。

  3.1 面向字符的链路规程

  3.2 非平衡配置与平衡配置

  3.3 主站

  3.4 从站

  3.5 复合站

  3.6 探询

  3.7 命令与响应

4.HDLC帧结构，要求达到“简单应用”层次。

  4.1 F字段

  4.2 零比特填充法

  4.3 地址字段

  4.4 FCS字段

5. HDLC信息帧，要求达到“领会”层次。

  5.1 N（S）

  5.2 N（R）

6.监督帧，要求达到“领会”层次。

  6.1 RR帧

  6.2 RNR帧

  6.3 REJ帧

  6.4 SREJ帧

7.点对点协议，要求达到“领会”层次。

  7.1 什么是ISP

  7.2 用户接入因特网的方法有两种

  7.3 拨号上网用户家中要有调制解调器和电话线

第五章  局域网

（一）学习目的与要求

局域网是计算机网络的重要组成部分，也是发展、更新速度最快的部分。本章介绍最常用的局域网——以太网的相关理论以及扩展方法，也讨论了VLAN和几种速度更快的以太网。

通过本章的学习，要求考生理解局域网相关概念，理解以太网的工作原理，了解网桥及以太网交换机，了解虚拟局域网和高速以太网这样的新技术。

本章所列知识点中，重点是局域网的概念及以太网的工作原理；难点是虚拟局域网，高速以太网。

（二）课程内容

第1节  局域网概述

第2节  传统以太网

第3节  以太网的MAC层

第4节  扩展的局域网

第5节  虚拟局域网

第6节  高速以太网

第7节  其他种类的高速局域网

第8节  无限局域网

（三）考核知识点与考核要求

1.局域网概述，要求达到“识记”层次。

  1.1 局域网的特点

  1.2 局域网按网络拓扑分类

  1.3 局域网常用传输媒体

2.以太网的工作原理，要求达到“简单应用”层次。

  2.1 什么是网卡

  2.2 网卡的作用

  2.3 CSMA/CD协议

3.在数据链路层扩展局域网，要求达到“简单应用”层次。

  3.1 网桥工作在哪一层

  3.2 什么是透明网桥

  3.3 以太网交换机的特点

4.虚拟局域网，要求达到“领会”层次。

  4.1 虚拟局域网定义

  4.2 虚拟局域网只是局域网给用户提供的一种服务

5.高速以太网，要求达到“领会”层次。

  5.1 什么是高速以太网

  5.2 什么是快速以太网

  5.3 吉比特以太网的标准考虑的几个要点

6.FDDI，要求达到“简单应用”层次。

  6.1什么是FDDI

  6.2 FDDI的主要特性

第六章  广域网

（一）学习目的与要求

广域网是不同地域、不同类型网络的互联，它与局域网都是因特网的主要组成构件。本章介绍广域网提供的两种服务——数据报和虚电路，转发表的查找，X.25网络，帧中继网络，ATM网络。

通过本章的学习，要求考生掌握数据报和虚电路这两种服务的特点及区别，了解层次结构的地址结构，了解路由表的简化，理解帧中继和ATM网络。

本章所列知识点中，重点是数据报和虚电路服务，帧中继；难点是帧中继，ATM。

（二）课程内容

第1节  广域网的基本概念

第2节  广域网中的分组转发机制

第3节  X.25分组交换网

第4节  帧中继FR

第5节  综合数字业务网

第6节  异步传递方式ATM 

（三）考核知识点与考核要求

1.广域网的构成，要求达到“识记”层次。

  1.1 什么是广域网

  1.2 从层次上考虑，广域网和局域网的主要区别

2.数据报和虚电路，要求达到“领会”层次。

  2.1 数据报服务的特点

  2.2 虚电路与数据报的主要区别

3.“转发”和“路由选择”的区别，要求达到“领会”层次。

  3.1 什么是“转发”

  3.2 什么是“路由选择”

4.层次结构的地址结构，要求达到“领会”层次。

  4.1 局域网采用平面地址结构，广域网一般采用层次结构的地址

  4.2 最简单的层次结构地址

5.路由表的简化，要求达到“领会”层次。

  5.1 用图表示一个广域网

  5.2 什么是路由算法

6.帧中继，要求达到“领会”层次。

  6.1 帧中继的概念

  6.2 帧中继主要优点

7.ATM，要求达到“领会”层次。

  7.1 什么是ATM

  7.2 ATM的主要优点

第七章  网络互连

（一）学习目的与要求

互联网重要的就是解决网络互连问题。本章介绍IP协议，还要讨论一些路由选择协议以及因特网中使用的ICMP和IGMP，最后讨论较新的可能会取代IPv4的IPv6协议。

通过本章的学习，要求考生了解路由器，了解因特网的互连设备，掌握分类IP地址的表示及采用点分十进制记法的IP地址表示，熟练掌握常用的三种类别的IP地址，理解子网的划分及子网掩码，了解路由选择协议。

本章所列知识点中，重点是IP地址的表示、分类、划分；难点是子网的划分，路由选择协议，内部网关协议。

（二）课程内容

第1节  路由器在网际互联中的作用

第2节  因特网的网际协议

第3节  划分子网和构造超网

第4节  因特网控制报文协议ICMP

第5节  因特网的路由选择协议

第6节  IP多播和因特网组管理协议

第7节  下一代的网际协议IPv6（IPng）

（三）考核知识点与考核要求

1.路由器，要求达到“简单应用”层次。

  1.1 路由器的作用

  1.2 什么是路由器

2.互联网与因特网，要求达到“领会”层次。

  2.1 五种不同的中继系统

  2.2 互连网

  2.3 因特网

3.分类IP地址，要求达到“综合应用”层次。

  3.1 什么是IP地址？目前由哪几个机构分配

  3.2 IP地址的编址方法共经过了哪几个历史阶段

  3.3 分类IP地址的表示方法

  3.4 采用点分十进制记法的IP地址表示

  3.5 常用的三种类别的IP地址

  3.6 IP地址的特点

4.IP层处理数据报的流程，要求达到“领会”层次。

  4.1 路由器与结点交换机的区别

  4.2 在路由表中，对每一条路由最主要的是哪两项

5.子网的划分，要求达到“简单应用”层次。

  5.1 划分子网的概念

  5.2 划分子网的思路

6.子网掩码，要求达到“领会”层次。

  6.1 不划分子网，IP地址是两级结构；划分子网，IP地址是三级结构

  6.2 A、B、C类地址的默认子网掩码

7.路由选择协议的基本概念，要求达到“识记”层次。

  7.1 因特网采用分层次的路由协议的原因

  7.2 域间路由选择和域内路由选择的概念

  7.3 什么是内部网关协议

  7.4 什么是外部网关协议

第八章  运输层

（一）学习目的与要求

运输层为高层用户提供独立于具体网络的、经济、有效和可靠的端-端数据传输服务。本章主要介绍运输层的基本功能及操作规程和TCP、UDP。

通过本章的学习，要求考生了解运输层的基本概念和功能，掌握端口的概念，了解TCP协议。

本章所列知识点中，重点是运输层的基本概念，端口的概念；难点是端口，TCP协议。

（二）课程内容

第1节  运输协议概述

第2节  TCP/IP体系中的运输层

第3节  用户数据报协议UDP

第4节  传输控制协议TCP

（三）考核知识点与考核要求

1.运输协议概述，要求达到“识记”层次。

  1.1 运输层属于面向通信部分的最高层，也是用户功能中的最低层，存在于通信子网以外的主机中

  1.2 运输层的作用

2.端口，要求达到“领会”层次。

  2.1 端口的基本概念

  2.2端口号分为哪两类

  2.3 插口的概念

3.传输控制协议TCP，要求达到“领会”层次。

  3.1 TCP与UDP的最大区别

  3.2 TCP是怎样决定发送一个报文段的时机的

第九章  应用层

（一）学习目的与要求

前面章节介绍的所有服务最终都是为了给应用层提供服务的，应用层也是各层中最活跃的一层。本章主要介绍应用层的DNS，EMAIL，TELNET，FTP，WWW，DHCP服务。

通过本章的学习，要求考生了解域名的概念，了解FTP的主要工作原理，掌握电子邮件概念及系统组成，掌握用户代理及邮件服务器的功能，熟练掌握电子邮件的地址格式及URL的定义及格式。了解HTTP，掌握浏览器和搜索引擎。

本章所列知识点中，重点是电子邮件，统一资源定位，难点是FTP。

（二）课程内容

第1节  域名系统DNS

第2节  文件传送协议FTP

第3节  远程登录TELNET

第4节  电子邮件

第5节  万维网WWW

第6节  动态主机配置协议DHCP

（三）考核知识点与考核要求

1.域名，要求达到“领会”层次。

  1.1 因特网的域名结构

  1.2 本地域名服务器，根域名服务器，授权域名服务器

2.FTP的主要工作原理，要求达到“简单应用”层次。

  2.1 FTP的概念

  2.2 TFTP的主要特性

  2.3 什么是NFS

3.电子邮件的发送和接收，要求达到“简单应用”层次。

  3.1 什么是电子邮件

  3.2 一个电子邮件系统应该具有哪几个主要组成部件

  3.3 用户代理至少应具有哪几个功能

  3.4 邮件服务器的功能是什么

  3.5 电子邮件地址格式

4.统一资源定位，要求达到“简单应用”层次。

  4.1 WWW的概念

  4.2 超文本与超媒体的概念

  4.3 URL的定义及格式

  4.4 使用HTTP的URL

5.HTTP，要求达到“领会”层次。

  5.1 什么是HTTP

  5.2 用户浏览页面有哪两种方法

6.浏览器，要求达到“简单应用”层次。

  6.1 动态文档

  6.2 搜索引擎

第十章  计算机网络的安全

（一）学习目的与要求

随着计算机网络应用的普及和深入，网络安全机制越来越受到社会的关注。

通过本章的学习，考生应达到以下要求：了解计算机网络面临的安全性威胁，了解对网络安全威胁较大的4种恶意程序，熟练掌握替代密码的加密方法和解密方法，基本掌握防火墙的有关概念和原理。

本章所列知识点中，重点是替代密码，考生应能使用密钥为3 的替代密码加密明文和解密密文。

（二）课程内容

第1节  网络安全问题概述

第2节  常规密钥密码体制

第3节  公开密钥密码体制

第4节  报文鉴别

第5节  密钥分配

第6节  链路加密与端到端加密

（三）考核知识点与考核要求

1.计算机网络面临的安全性威胁，要求达到“领会”层次。

  1.1 计算机网络上的通信面临的4种威胁

  1.2 被动攻击和主动攻击

2.对网络安全威胁较大的4种恶意程序，要求达到“识记”层次。

  2.1 计算机病毒

  2.2 计算机蠕虫

  2.3 特洛伊木马

  2.4 逻辑炸弹

3.替代密码，要求达到“综合应用”层次。

  3.1 能用密钥为3 的替代密码加密一小段明文

  3.2 能用密钥为3 的替代密码解密一小段密文

4.防火墙，要求达到“领会”层次。

  4.1 什么是内联网

  4.2 什么是防火墙

  4.3 防火墙的功能

  4.4 防火墙技术一般分为哪几类

《计算机网络基础》实践环节

（一）类型

课程实验

（二）实验大纲

1．实验目的
计算机网络基础是一门培养应考者理论和实践相结合能力的专业课程。在本课程的6个学分中，实验考核占了2个学分。
通过上机实验，要求应考者能了解组网配件行情，掌握建立小型局域网络的方法，熟悉网络操作系统的基本设置，自如使用Internet提供的服务。

2．实验环境
硬件环境：

机型：PⅢ 以上机型；

内存容量：64MB以上；

硬盘容量：10GB以上；

显示器：VGA彩显；

光驱：24倍速以上；

另外，还需电缆剥线钳、网络卡线钳、５类双绞线、RJ-45连接器、电缆测试仪、网卡、集线器、调制解调器。

软件环境：
中文windows98或中文Windows2000操作系统。

3．实验学时
实验总学时数不得少于16学时，平均每个实验时数不得少于4学时。

4．实验内容和要求
实验一   网线的制作（四学时）

实验内容：
⑴ 通过Internet或其他途径调查常用网卡的价格，各种导线的价格以及网线插头或电话线插头的价格。

⑵ 掌握电缆剥线钳和网络卡线钳的使用方法。
⑶ 根据不同需要，选择双绞线的一种连接方式(共有两种连接方式：错线和直连)，用上述工具制作网线。

⑷ 用电缆测试仪检查网线是否合格。

实验要求：
⑴ 熟读教材第三章的内容。

⑵ 了解搜索引擎的使用方法。

⑶ 掌握双绞线的两种连接方法。

实验二   用调制解调器拨号上网（四学时）

实验内容：
⑴ 了解modem的种类：内置式和外置式。

⑵ 内置式modem硬件的安装。

⑶ 外置式modem连接。

⑷ 通过控制面板进行软件的安装。

⑸ 安装拨号网络。

⑹ 通过modem连接到Internet。

实验要求：

⑴ 熟悉操作系统硬件的安装方法和步骤。

⑵ 熟悉调制解调器的配置。

实验三   配置IP地址（四学时）

实验内容：

⑴ 基于前面网线的制作，将计算机通过网线连接到集线器。

⑵ 配置必要的网络参数，从而可以进行局域网络游戏或通过网络邻居互相访问共享文件：添加必要的协议；配置IP地址、子网掩码、默认网关等。

实验要求：

⑴ 熟读教材第七章的内容。

⑵ 掌握IP地址的分类和管理。

⑶ 掌握常用协议的功能及特点。

实验四   用客户端软件发送电子邮件（四学时）

实验内容：

⑴ 设置Outlook  Express。

⑵ 创建并发送电子邮件。

⑶ 管理电子邮件。

实验要求：

⑴ 熟读教材第九章的内容。

⑵ 理解电子邮件地址结构。

⑶ 掌握电子邮件服务中所使用协议的功能。

(三) 实验考试要求

1.考试时间

90分钟

2.考试内容

⑴ 上述实验内容与要求为考试内容。

3．考试形式
随机抽取题签，并按题签上的题目要求，上机完成。

三、有关说明与实施要求

（一）关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明


在本大纲的“考核知识点与考核要求”中，对各个知识点按四个能力层次（“识记”、“领会”、“简单应用”、“综合应用”）分别提出了要求，这些层次间具有递进等级关系。四个能力层次的含义如下：


识记：要求能够识别和记忆本课程中规定的有关知识点的主要内容（如定义、定理、定律、表达式、公式、原则、重要结论、方法、步骤及特征、特点等），并能根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。


领会：要求能够领悟和理解本课程中规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别与联系，并能够根据考核的不同要求，做出正确地解释、说明和论述。


简单应用：要求能够运用本课程中规定的少量知识点，分析和解决一般应用问题。如简单的计算、绘图和分析、论证等。


综合应用：要求能够运用本课程规定的多个知识点，分析和解决较复杂的应用问题，如计算、绘图、简单设计、编程和分析、论证等。

（二）学习教材与主要参考书

自学教材：《计算机网络教程》，谢希仁主编，人民邮电出版社2002年5月1版。
（三）自学方法指导

本课程是一门专业基础课程，内容广泛，难度大，应考者在学习过程中应注意以下几点：


1.在学习本课程的教材前应仔细阅读本大纲的第一部分，理解本课程的性质、地位和任务，熟知本课程的基本要求，以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习能紧紧围绕本课程的基本要求。


2.在学习每一章的教材内容之前，先阅读大纲中关于该章的考核知识点与考核要求，以便在学习时做到心中有数，能有的放矢。


3.计算机网络原理这本书是围绕着网络体系结构来介绍的，所以学好体系结构的基本知识，包括层的划分、层的功能、层的边界、层间关系等等，会促进对后继章节内容的理解。


4.计算机局域网是计算机网络领域中发展最为迅猛的一个分支，极具应用价值。该章内容对局域网的理论基础做了详尽的阐述，在此基础上，对各种局域网新技术作了介绍，因而对局域网组网的工程实践有一定的指导意义。


5.网络设备及工作原理的阐述为网络工程提供了具体的技术知识和设备选择依据，对网络互连设备的原理和应用进行深入地分析，对网络设备的选型和应用问题具有实用价值，从而也能更好理解网络互连。


6.应用是我们构建网络的真正目的，所以在学习时，注意上机实践，勤练习。


7.网络安全是有待解决的重要问题，本书仅简单介绍了一些方法，有兴趣的同学还需查阅更多相关的资料。


8.在学完教材的每一节内容后，应认真作好教材中的有关习题和思考题，这是帮助考生理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题能力的重要环节，但在做习题前应先认真读懂教材，切忌根据习题选择教材内容。

（四）对社会助学的要求


1.应以本大纲制定的教材为基础、依据进行辅导，不能随意增删内容或更改要求。


2.应熟知本大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点，正确把握各知识点要求达到的层次，深刻理解对各知识点的考核要求。


3.应对学习方法进行指导，提倡“仔细阅读教材，认真完成习题；主动获取帮助，依靠自己学通”的学习方法。


4.本课程占6学分，其中实验占2学分。

（五）关于命题考试的若干规定


1.本大纲各章所规定的考核知识点及知识点下的知识细目都属于考核的内容，考试命题覆盖到各章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。


2.试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：“识记”占30%，“领会”占30%，“简单应用”占20%，“综合应用”占20%。


3.实体难易程度要合理，可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般依次为：2：3：3：2。


需要强调的是：试题的难易程度与能力层次不是一个概念。在各个能力层次中都有可能给出难易程度不同的试题。


4.试题的题型主要有：单项选择、多项选择、填空、名词解释、简单应用、综合应用。


5.考试采用闭卷笔试方式，时间为150分钟；试题份量以中等水平的考生在规定时间内答完全部试题为度；评分采用百分制，60分为及格；考试时只允许带笔、橡皮和直尺，答卷必须用钢笔，颜色规定蓝色或黑色。

附录1   笔试题型举例

1.名词解释

⑴ 计算机网络

⑵ 带宽

2.填空
⑴ 根据根据地域范围，可以把网络分为广域网、城域网和      。

3.单项选择
⑴ 下列域名中属于商业类网站的是（    ）。

A.www.sina.com 

B.www.sina.edu

C.www.sina.org

D.www.sina.gov

4.多项选择题
⑴ 下列IP地址属于C类网站的是（    ）。

A.192.168.0.1 

B.199.12.13.14

C.127.0.0.1

D.16.16.16.16

E.191.4.6.3

5.简答题
⑴请简述域名解析的过程。

6.综合应用题

⑴请用HTML语言写出页面的基本结构。

附录2   上机题型举例
1.请用Outlook向fw@yahoo.com发送一个电子邮件。
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